Chart

Description automatically generated

Diagram, text, schematic

Description automatically generated

kA = kF = KG = 1, eA = kF = kG = 0 => CA = CF = CG = 0

kH= 2, eH = 1 => CH = 1

kE = 3, eE = 0 => CE0

kC = 4, eC = 2 => CC = 1/3

C = (CA + CB + CC + CD + CE +CH + CG + CF) / 8 = 0.3333